**Протокол об итогах закупа изделий медицинского назначения и лекарственных средств способом запроса ценовых предложений к объявлению № 14 от 07.09.2017 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2017 г.**

 **1. ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: ГККП «Областной центр крови»**

 г. Актобе, ул. Бр.Жубановых 253

Ф.И.О. уполномоченного представителя **Директор Неталина Г.Ж.**

 «12» сентября 2017 года в 14 ч.00мин. в бухгалтерии ГККП «Областной центр крови» по адресу:

г. Актобе, ул. Братьев Жубановых 253 проведены итоги закупок изделий медицинского назначения и лекарственных средств и расходных

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2017 г.

**2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации  | Адрес | Время предоставления заявок  |
| 1 | ТОО «Дельрус РК»  | г. Астана , пер: Шынтас 2/1 | 11.09.2017г 10:00 |
| 2 |  ТОО «Мелиор LTD» | г.Астана, ул: Желтоқсан 38 | 11.09.2017 г 17:00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лотов** | **Наименование товаров**  | **Ед.изм.** | **Объем**  | **Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен) в размере** | **Победитель**  |
| ТОО «Дельрус РК» | ТОО «Мелиор LTD» |
| 1 | Выжиматель ручной Предназначен для выжимания жидкости из трубок мешка для крови. Позволяет качественно смешивать кровь с антикоагулянтом при подготовке сегментов, снизить риск гемолиза и сократить потери компонентов крови. Характеристики: Прочная и лёгкая конструкция из алюминия и нержавеющей стали Легкость в очистке, и стерилизации Эргономичный дизайн

|  |
| --- |
| Общие характеристики  |
| Габаритные размеры в разжатом состоянии (ВxШxГ, мм)  | 190х85х24  |
| Габаритные размеры в сжатом состоянии (ВxШxГ, мм)  | 190х38х24  |
| Масса, кг  | 0.06  |

 | шт | 2 | 57090 | 57100 | ТОО «Дельрус РК» |
| 2 | Переносной Электрозапаиватель полимерных магистралей Характеристика.Диаметр запаиваемой магистрали от 3 мм до 6,5 мм, время запаивания магистралей не более 4,5 с, режимы электропитания автономный от внутренней аккумуляторной батареи 12 в емкостью 2,2 а/ч буферный заряд аккумулятора от внешнего зарядного устройства и работа.

|  |
| --- |
| Общие характеристики  |
| Габариты электронного блока (ш\*в\*г, мм)  | 175\*60\*270  |
| Габариты выносной запаивающей головки (д\*ш\*в мм)  | 220\*35\*60  |
| Масса, кг электронного блокаВыносной запаивающей головкиЗарядного устройства | 2,50,50,5 |

 | шт | 1 | 848370 | 848375 | ТОО «Дельрус РК» |

**3. Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение**

По результатам рассмотрения комиссия приняла решение:

- по лотам № 1, 2 признан победителем потенциальный поставщик **ТОО «Дельрус РК»** предложившему наименьшую цену, в срок до 22 сентября 2017 г. предоставить документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика.

Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику ТОО «Дельрус РК» подписанный договор закупа на общую сумму **962550** (тоғыз жүз алпыс екі мың бес жүз елу) тенге, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

**Председатель комиссии: Неталина Г.Ж.**

**Главная медсестра: Торежанова З.А.**

**Главный бухгалтер: Таурбаева Ж.А.**

**Секретарь комиссии: Аманова Д.Е.**